**Demande d’offre – Bassin de rétention / infiltration**

**Projet**

Référence du projet :

Date de réalisation des travaux :

**Offre en faveur de**

Entreprise et adresse :

Personne de contact :  Tél :

 E-mail :

**Données techniques bassin**

Type de bassin : **[ ]**  Rétention **[ ]**  Infiltration

 Débit de restitution (l/s) : Surface d’infiltration minimale (m2) :

Volume net (m3) :

Emplacement : **[ ]**  Espace vert / piéton **[ ]**  Trafic léger < 3.5 to **[ ]**  Trafic lourd 30 – 60 to

 (remblai min : 50 cm) (remblai min : 80 cm) (remblai min : 100 cm)

Espace disponible : Longueur (m) :  Largeur (m) :  Hauteur (m) :

**Configuration standard :**

Nos bassins de rétention sont proposés avec : 1 canal de contrôle
1 chambre de contrôle avec limiteur de débit intégré
l’étanchéité sur 5 face.

Autre configuration souhaitée :

Niveau fil d'eau. entrée :  Niveau min. sortie :  Niveau terrain fini :

Entrée 1 : ø mm  Sortie 1 : ø mm

Entrée 2 : ø mm  Sortie 2 : ø mm

Entrée 3 : ø mm  Sortie 3 : ø mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

Positions des entrées et sorties (vue en plan) :

**Formulaire à renvoyer à** **hydrosaat@hydrosaat.ch**