**Offertenanfrage – Regenwasser-Management**

**Projekt**

Projekt-Referenz:

Erstellungsdatum:

**Offerte für:**

Firma und Adresse:

Kontaktperson:  Tel:

 E-mail:

**Technische Angaben**

Typ des Beckens: **[ ]**  Speicherung **[ ]**  Versickerung

 Drosselmenge (l/s) : Versickerungsfläche min. (m2) :

Volumen netto (m3):

Standort: **[ ]**  Grünfläche / Fussgänger **[ ]**  Leichtverkehr < 3.5 t **[ ]**  Schwerverkehr 30 – 60 t

 (Überdeckung min: 50 cm) (Überdeckung min: 80 cm) (Überdeckung min: 100 cm)

Verfügbare Fläche: Länge (m):  Breite (m):  Höhe (m):

**Standardkonfiguration:**

Unsere Rückhaltesysteme werden angeboten mit: 1 Kontroll-Reinigungskanal
1 Inspektionsschacht mit integriertem Drosselelement
Abdichtung auf 5 Seiten

Andere Wunschkonfiguration:

Wasserniveau Eingang:  Niveau min. Ausgang:  Niveau Gelände:

Eingang 1: ø mm  Ausgang 1: ø mm

Eingang 2: ø mm  Ausgang 2: ø mm

Eingang 3: ø mm  Ausgang 3: ø mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

Positionen Eingang und Ausgang (Grundriss):

**Anfrageformular senden an** **hydrosaat@hydrosaat.ch**